****

**Турецкие грабли ворошилки**

Поставляем **4-х** колесные, **5-ти** колесные модели.

Грабли ворошилки спроектированы для ворошения (переворачивания) скошенной травы – необходимый процесс для быстрой сушки сена. На втором этапе – после изменения положения секций агрегата, высушенное сено собирается в валок.

Данное оборудование характеризуют увеличенный диаметр колес для ворошения

(**140 мм**) и металл увеличенной толщины, в сравнении с подобными агрегатами.

Мин. мощность трактора, необходимая для нормального функционирования – **18 лс**

(для модели с 4х колесной конструкцией).

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ALHR 4** | **ALHR 5** |
| Необходимая мощность трактора, л/с | 18 | 22 |
| Рабочая ширина, м | 2,6 | 3,3 |
| Количество колес, шт. | 4 | 5 |
| Масса, кг | 165 | 215 |
| Диаметр колес, мм | 140 | 140 |