

**Косилка сегментная КСФ-2.1В с гидроцилиндром**



Назначение: для скашивания на равнинных участках сеянных и естественных трав с укладыванием скошенной массы в прокос.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 0,6-1,4.

**Технические характеристики**

Ширина захвата-2, 1м

Скорость рабочая-6-12км/ч

Высота среза

естественных трав-60

сеяных трав-80

Мощность- 3, 68кВт

Масса-225кг

Тел.: 8 (4742) 42-79-73, 42-80-05

8-904-295-12-89, 8(904)288-05-08

E-mail: agrosnabtd48@mail.ru